기업 소개

기본 정보

기업명 : ㈜노아닉스

소속부서 : 영업마케팅

담당자 성함 : 이효진

직책 : 과장

이메일 : hyojin813@noanix.com

휴대폰 번호 : 010-4578-0215

기업 정보

본 협업 관련 파트너 의견

당사는 정밀 코팅, 초음파 분사 및 아토마이징 기술을 기반으로 의료기기, 바이오 등 다양한 산업 분야의 연구개발을 수행하고 있습니다. 보유한 공정기술과 장비를 활용하여 공동 연구개발, 시제품 제작, 성능평가, 공정 최적화, 사업화 및 정부 R&D 과제 수행 등 다양한 형태의 협력이 가능합니다.

협력기관의 핵심 기술과 당사의 정밀 분사·코팅 기술을 융합하여 새로운 제품과 공정을 개발하고, 기술 고도화 및 사업화를 함께 추진하고자 합니다. 또한 산학연 공동연구, 기술이전, 시험·평가, 컨소시엄 구성 등 상호 보완적인 협력을 통해 지속적인 기술 혁신과 시장 경쟁력 확보를 함께 이루어 나가기를 희망합니다.

기업 홈페이지 : https://noanix.com/

기업 소개 및 사업 영역

(주)노아닉스는 의료기기 정밀 코팅 분야를 선도하는 기술 전문 기업입니다. 초음파 스프레이, 딥 코팅, 플라즈마 표면 처리 등 핵심 기술을 바탕으로 스텐트, 약물용출풍선, 카테터  등 다양한 첨단 의료기기에 적용되는 코팅 장비와 솔루션을 개발 및 공급합니다. 단순 장비 제조를 넘어, 고객사의 특정 요구에 맞춘 코팅 공정 설계와 기능성 코팅액 개발까지 포괄하는 '토탈 코팅 솔루션'을 제공하는 것이 특징입니다. 지속적인 R&D 투자와 다수의 국책과제 수행을 통해 확보한 독보적인 기술력으로 의료기기의 성능과 안전성을 향상시키며 국내외 시장에서 경쟁력을 강화하고 있습니다.

1. 의료기기 정밀 코팅 장비 개발 및 제조

주요 사업 모델은 스텐트, 카테터, 약물용출풍선 등 고부가가치 의료기기 생산에 필수적인 정밀 코팅 장비를 고객 맞춤형으로 개발하여 공급하는 것입니다. 초음파 스프레이 코터, 딥 코터, 튜브 내부 코터 등 다양한 제품 라인업을 보유하고 있으며, 각 의료기기의 특성과 생산 공정에 최적화된 자동화 시스템을 설계 및 제작하여 판매합니다. 이를 통해 의료기기 제조사의 생산 효율성과 제품 품질을 극대화하는 데 기여하고 있습니다.

2. 기능성 코팅 용액 및 공정 기술 제공

단순히 장비만 판매하는 것을 넘어, 코팅 공정 전반에 대한 기술 솔루션을 함께 제공합니다. 혈액 적합성을 높이는 항혈전 코팅, 기구의 삽입을 용이하게 하는 친수성 코팅, 감염을 방지하는 항균 코팅 등 특정 기능을 구현하는 코팅 용액을 개발하고, 최적의 코팅 품질을 구현할 수 있는 공정 노하우를 기술이전 또는 컨설팅 형태로 제공합니다. 이는 고객사가 신제품을 개발하거나 기존 제품의 성능을 개선하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

기업 소재지

충청북도 청주시 흥덕구 오송읍

기업 대표 키워드1 : 의료기기 정밀 코팅

기업 대표 키워드2 : 초음파 분무 기술

기업 대표 키워드3 : 생체 적합성 코팅

기업 대표 키워드4 : Medical Device Coating

기업 대표 키워드5 : Targeted Drug Delivery

기업 규모

업력 18년 / 벤처기업, 이노비즈 인증 / 매출 88억 / 임직원 14명

유관 연구개발 경험

의료기기, 바이오 분야의 정밀 분사·코팅 공정 연구개발 수행

초음파 분사 및 Veljet 아토마이징 노즐을 활용한 미세 액적 제어 및 균일 코팅 기술 개발

정부 연구개발사업을 통한 정밀 코팅 장비 및 공정 개발, 시제품 제작 및 성능 검증 경험 보유

산학연 공동연구 및 기업 협력을 통한 공정 최적화 및 사업화 추진 경험

다양한 기능성 소재(고분자, 바이오소재, 세라믹 등)의 코팅 공정 개발 및 양산 적용 지원

코팅 시스템 및 공정 제어 기술 자체 개발 경험

국내외 의료기기 및 첨단산업 고객사를 대상으로 기술지원 및 공동개발 수행

기업 소개자료/R&D 수행 이력 소개 파일 : IR자료 첨부

1차 미팅 가능 일정 : 사장님 작성 희망

2. 유관 특허

프로젝트

특허 1

착탈식 분무기 노즐이 구비된 초음파 분무기 코팅 장치

특허1 키포인트

-착탈식 초음파 분무기 노즐을 적용하여 다양한 코팅 공정 및 노즐 교체가 가능한 정밀 코팅 장치입니다.

-X·Y·Z 3축 자동 이송 시스템을 통해 다양한 형상의 부품을 균일하게 코팅합니다.

-초음파 진동 기반 미세 분무 기술로 코팅액을 안정적으로 분사하여 고품질 코팅 구현합니다.

-외부 유체 공급 펌프와 착탈식 연결 구조를 적용하여 유지보수와 공정 유연성을 향상시킵니다.

특허1 국내/외

국내

특허1 출원 번호

10-2012-0012701

특허1 출원 연도

2012.02.

특허1 링크

https://doi.org/10.8080/1020120012701

특허 2

유체의 균일한 분사가 가능한 초음파 주사장치

특허2 키포인트

-주사기 내부에 초음파 진동자를 적용하여 입자 침전을 방지하고 유체를 균일하게 혼합합니다.

-피스톤 일체형 진동자 홀더 구조를 적용하여 진동자의 탈부착이 용이하고 사용 편의성 향상시킵니다.

-티타늄 혼을 적용한 고내구성 설계로 장기간 안정적인 운용 가능합니다.

-초음파 주파수 제어 기능을 통해 다양한 유체의 원활한 혼합을 유도할 수 있습니다.

특허2 국내/외

국내

특허2 출원 번호

10-2016-0021699

특허2 출원 연도

2016.02.

특허2 링크

https://doi.org/10.8080/1020160021699

특허 3

듀얼코팅을 위한 친수성 코팅조성물 및 이를 이용한 친수성 코팅방법

특허3 키포인트

-친수성·생체적합성 코팅 조성물을 적용하여 의료기기 표면의 기능성 향상시킵니다.

-얇고 유연한 코팅막 형성으로 다양한 의료기기에 안정적으로 적용 가능합니다.

-우수한 윤활성을 제공하여 삽입 시 마찰을 감소시키고 시술 편의성 향상시킵니다.

-조직 손상 및 마모를 최소화하여 침습성 의료기기의 안전성과 사용성을 향상시킵니다.

특허3 국내/외

국내

특허3 출원 번호

10-2020-0080983

특허3 출원 연도

2020.07.

특허3 링크

https://doi.org/10.8080/1020200080983

3. 유관 프로젝트

프로젝트1

고압·고유량 체외순환을 유도하는 에크모(ECMO)용 다중 내강 카테터 개발

프로젝트1 키포인트

- 심장이나 폐가 제 기능을 못 할 때 혈액을 몸 밖에서 순환시켜 생명을 유지하도록 돕는 에크모(ECMO) 장비의 핵심 부품인 다중 내강 카테터를 개발하는 연구입니다.

- 고압·고유량 체외순환을 유도하는 혈관용 다중 내강 카테터의 개발 및 제품화, 최적 설계 및 평가 모델 확보, 제조 기술 개발, 시작품 및 시제품 제작과 평가, 비임상 평가, 인허가 절차 및 임상시험계획 승인을 목표로 합니다.

- 다중 내강 카테터의 설계 및 유한요소기술 평가를 통한 최적 설계, 양산 제조 기술 개발, 항혈전 코팅 공정 개발, 혈류 유동 해석 시뮬레이션, PIV 테스트 및 팬텀모델, 동물시험 평가를 포함합니다.

- 원천 기술 확보를 통한 기술이전 및 사업화, 국내 기술 독립 및 수입 의존 탈피, 국산화로 인한 수입 대체 효과 및 의료 품질 향상에 기여합니다.

프로젝트1 연구 기관

(주)대일정공, 전남대학교병원, 전북대학교산학협력단, 한국생산기술연구원

프로젝트1 부처명

산업통상자원부

프로젝트1 진행 기간

2023 – 2027

프로젝트2

생분해성 무선 전기자극 유닛이 통합된 체내 이식형 국소 약물전달 디바이스를 이용한 신경 재생 촉진 장치 개발

프로젝트2 키포인트

-말초신경 및 척수손상 치료를 위한 체내 이식형 생분해성 약물전달 디바이스를 개발하는 연구로, 무선 전기자극과 생분해성 삼투압 펌프를 결합하여 원하는 시점에 약물을 정밀하게 전달하는 차세대 의료기기 개발을 목표로 합니다.

-전기구동 생분해성 삼투압 펌프, 무선 전기자극 컨트롤러, 약물전달체 및 생분해성 소재 기술을 개발하고, 시작품·시제품 제작, 안전성 및 유효성 평가, 장·단기 독성시험, 의료기기 임상시험계획(IND) 승인까지 수행하는 것을 목표로 합니다.

-On-demand 약물 방출 제어 기술, 생분해성 무선 전기자극 시스템, 약물·세포·유전자 전달 플랫폼을 구현하고, 말초신경 및 척수손상 동물모델을 이용한 전임상 평가와 신경 재생 효능 검증을 수행합니다.

-생분해성 체내 이식형 약물전달 원천기술 확보를 통해 신경재생 치료 분야의 기술 경쟁력을 강화하고, 의료기기 상용화 및 사업화를 추진하여 차세대 약물전달 플랫폼 구축과 국내 의료기기 산업 경쟁력 향상에 기여합니다.

프로젝트2 연구 기관

고려대학교 산학협력단, 가톨릭대학교 산학협력단(성심), 중앙대학교 산학협력단, 서울대학교 산학협력단

프로젝트2 부처명

보건복지부

프로젝트2 진행 기간

2023 – 2027

프로젝트3

헤파린 사용 심폐수술용 혈관 카테터 개발 및 국산화

프로젝트3 키포인트

-심폐수술 및 ECMO(체외막산소공급)에 사용되는 헤파린 코팅 혈관 카테터를 국산화하기 위한 연구로, 체외순환장치와 환자의 혈관을 연결하는 4등급 의료기기의 개발 및 사업화를 목표로 합니다.

-동맥용·정맥용 카테터와 경피삽입 키트를 개발하고, 카테터 구조 최적화, 제조공정 구축, 헤파린-알부민 기반 항혈전 코팅 기술 개발, 성능평가, 비임상시험, 임상시험 및 의료기기 인허가를 수행합니다.

-혈류 유동 및 유한요소 해석, Ex-vivo 평가, 동물시험, 생물학적 안전성 평가를 통해 안전성과 성능을 검증하고, GMP 제조공정 구축과 양산 기술을 확보하여 제품 상용화를 추진합니다.

-100% 수입에 의존하는 ECMO용 헤파린 코팅 카테터의 국산화를 통해 공급망 안정성과 국가 보건안보를 강화하고, 핵심 원천기술 확보와 글로벌 시장 진출 기반을 마련하여 국내 의료기기 산업 경쟁력 향상에 기여합니다.

프로젝트3 연구 기관
주식회사 비엠에이, (재)오송첨단의료산업진흥재단, 아주대학교산학협력단, 전남대학교산학협력단, 중앙대학교병원

프로젝트3 부처명

산업통상부, 과학기술정보통신부,  보건복지부, 식품의약품안전처

프로젝트3 진행 기간

2026 – 2030